# Dados técnicos

Roedor |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de cursos em vazio n₀ | c.p.m. | 1400A)
Máx. espessura de chapa a cortarB) | mm | 1,6
Largura do corte | mm | 5
Menor raio da curva | mm | 40
PesoC) | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 … +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah e dependendo do estado de carga da bateria, bem como da temperatura de serviço da ferramenta elétrica

B)

  relativo a chapas de aço até 400 N/mm2

C)

  dependendo da bateria utilizada

D)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.