# Техникалық мәліметтер

Қашау қайшысы |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Бос жүріс саны n₀ | мин−1 | 1400A)
Максималды кесілетін табақ қалыңдығыB) | мм | 1,6
Кесік ізінің ені | мм | 5
Қисық сызықтың ең кішкентай радиусы | мм | 40
СалмағыC) | кг | 2,1–3,1
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  GBA 18V 4.0Ah аккумуляторымен 20–25°C температурасында есептелді және аккумулятор зарядының деңгейі мен электр құралының жұмыс температурасына байланысты

B)

  400 Н/мм2 шамасына дейінгі болат табақтарына қатысты

C)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

D)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.