# Tehnički podaci

Sjekač limova |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj hodova u praznom hodu n₀ | min–1 | 1400A)
Maks. debljina lima za rezanjeB) | mm | 1,6
Širina traga rezanja | mm | 5
Najmanji polumjer zakrivljenosti | mm | 40
TežinaC) | kg | 2,1–3,1
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah i ovisno o stanju napunjenosti aku-baterije kao i radnoj temperaturi električnog alata

B)

  odnosi se na čelične limove do 400 N/mm2

C)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

D)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.