# Технические данные

Высечные ножницы |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Частота холостого хода n₀ | ход./мин | 1400A)
Максимальная разрезаемая толщина листаB) | мм | 1,6
Ширина дорожки | мм | 5
Миним. радиус дуги | мм | 40
ВесC) | кг | 2,1–3,1
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииD) и при хранении | °C | –20 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  измерено при 20–25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah, зависит от степени заряженности аккумуляторной батареи и рабочей температуры электроинструмента

B)

  для стали до 400 Н/мм2

C)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

D)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.