# 技术参数

电冲剪 |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
额定电压 | 伏特= | 18
空载转速n₀ | 转/分钟 | 1400A)
金属板的最大切剪厚度B) | 毫米 | 1.6
剪轨宽度 | 毫米 | 5
最小曲线半径 | 毫米 | 40
重量C) | 公斤 | 2.1−3.1
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度D) | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20至25摄氏度下带充电电池测得GBA 18V 4.0Ah，并与充电电池的充电量以及电动工具的工作温度有关

B)

  针对400牛顿/平方毫米以下的钢板

C)

  视所使用的充电电池而定

D)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。