# Ставање во употреба

##

За Вклучување на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (3) нанапред, така што на прекинувачот ќе се појави I.

За Исклучување на електричниот алат притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување (3) наназад, така што на прекинувачот ќе се појави 0.

##

Заштитата од рестартирање го спречува неконтролираното вклучување на електричниот алат по прекин на струја.

За повторно вклучување прекинувачот за вклучување/исклучување (3) ставете го во исклучена положба и одново вклучете го електричниот алат.

##

Електронскиот фин старт го ограничува вртежниот момент при вклучување и го зголемува рокот на траење на моторот.

##

За да го смените правецот на сечење може да го свртите држачот на матрицата (7) во три позиции, поместени за 90°. Правецот на сечење наназад (кон куќиштето) не е можен.

За вртење на држачот на матрицата (7) олабавете ја завртката (4) така што држачот на матрицата ќе може да се врти. Свртете го за 90° кон надолжната оска на електричниот алат на десната или на левата страна.

Осигурете се дека завртката (4) ќе влезе во отворот на држачот на матрицата (7). Затегнете ја завртката.