# Uruchamianie

##

Aby włączyć elektronarzędzie, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (3) do przodu, tak aby na włączniku widoczny był symbol I.

Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy przesunąć włącznik/wyłącznik (3) do tyłu, tak aby na włączniku widoczny był symbol 0.

##

Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega samoczynnemu włączeniu się elektronarzędzia po przerwie w dopływie prądu.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy ustawić włącznik/wyłącznik (3) w pozycji wyłączonej, a następnie ponownie włączyć elektronarzędzie.

##

Elektroniczny system łagodnego rozruchu ogranicza moment obrotowy podczas włączania i wydłuża żywotność silnika.

##

Aby zmienić kierunek cięcia, można ustawić uchwyt matrycy (7) w trzech pozycjach, obracając go każdorazowo o 90°. Cięcie do tyłu (uch‌wyt skierowany ku obudowie) nie jest możliwe.

Aby obrócić uchwyt matrycy (7), należy odkręcić śrubę (4) na tyle, aby można było obrócić uchwyt matrycy. Obrócić go w prawo lub lewo o 90° w stosunku do osi wzdłużnej elektronarzędzia.

Należy zwrócić uwagę na to, aby śruba (4) weszła w otwór przy uchwycie matrycy (7). Mocno dokręcić śrubę.