# 제품 사양

니블러 |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
공회전 스트로크 수 n₀ | min−1 | 1400A)
최대 절단 두께B) | mm | 1.6
절단 폭 | mm | 5
최소 반경 | mm | 40
중량C) | kg | 2.1–3.1
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35
작동 시D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 … +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  GBA 18V 4.0Ah 배터리 장착 시 20–25 °C에서 측정되었으며, 배터리 충전성태 및 전동공구의 작동 온도에 따라 달라질 수 있음

B)

  강철판 400 N/mm2

C)

  사용하는 배터리에 따라 상이

D)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.