# راهنمائی‌های عملی

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

- ابزار برقی برای کار ثابت روی میز مناسب نیست. مثلا نباید در گیره روی میز مهار شود یا روی میز کار بسته شود.

- هنگام کار از دستکش ایمنی استفاده کنید. روی ورقه های بریده شده، لبه های تیزی ایجاد می شوند که می توانند شما را زخمی کنند.

- هنگام کار با قطعه برش دهنده، احتیاط کنید. ذرات و قطعات فلزات بسیار برّنده هستند و می‌توانند باعث ایجاد جراحات شوند.

ابزار برقی را منحصراً در حالت روشن بودن آن روی قطعه کار هدایت کنید. ابزار برقی را به طور جانبی نگه ندارید و متمایل روی قطعه کار قرار ندهید.

عمل برش حین حرکت رو به پایین ابزار پانچ صورت می‌گیرد. ابزار برقی را به طور یکنواخت و با فشار آهسته و متعادل به طرف جلو در مسیر برش حرکت دهید. اِعمال فشار شدید به طرف جلو، موجب کاهش قابل توجه طول عمر و دوام ابزار برقی می‌شود و ممکن است به ابزار برقی آسیب برساند.

اگر ابزار برقی، هنگام برش کمی به بالا کشیده شود، آرام‌تر کار می‌کند. چنانچه ابزار پانچ به هنگام برش گیر کرد، ابزار برقی را خاموش کنید، ابزار پانچ را روغن‌کاری و همچنین ورق فلز را کمی آزاد نمایید. از اِعمال نیرو خودداری کنید، زیرا در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار پانچ و ماتریس وجود دارد.

##

حداکثر ضخامت برش ورق maxd به محکم بودن موادی که قرار است روی آنها کار شود، بستگی دارد.

به وسیله این ابزار برقی می‌توان فلزات به ضخامت زیر را برش داد:

قطعه کار | حداکثر استحکام (2N/mm)‏ | maxd ‎(mm)‎
--- | --- | ---
فولاد | 400 | 1,6
600 | 1,0
800 | 0,7
آلومینیوم | 200 | 2,0

##

برای اینکه چرخه عمر ابزار پانچ (8) افزایش یابند، باید از یک روان کننده با قابلیت خنک کنندگی خوب (برای مثال روغن برش) استفاده نمایید.

یک نوار از روان کننده را روی قسمت بالای ورق و در طول خط برش مشخص شده بریزید.

##

چنانچه با ابزار برقی در امتداد یک خط کش برش بدهید، آسان‌تر می‌توانید برش‌های صاف را انجام بدهید.

اطراف و خطوط کناری را می‌توان از طریق هدایت ابزار برقی در امتداد یک شابلون برش داد.

برای برش‌های داخلی، سوراخی به قطر 22 میلیمتر ضروری است.

##

در صورت استفاده اصولی، فشاری به ابزار برقی وارد نمی‌شود. در صورت فشار بسیار زیاد یا تجاوز از محدوده مجاز دما تعداد ضربه کاهش می‌یابد یا ابزار برقی خاموش می‌شود. هنگامی که تعداد ضربه‌ها کاهش پیدا نماید، ابزار برقی پس از رسیدن به دمای مجاز باتری دوباره با تعداد ضربات کامل کار می‌کند. در صورت قطع شدن اتوماتیک، ابزار برقی را خاموش کنید، بگذارید باتری خنک شود و دوباره آن را روشن کنید.