# Technische gegevens

Knabbelschaar |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast aantal zaagbewegingen n₀ | min−1 | 1400A)
Maximaal te knippen plaatdikteB) | mm | 1,6
Snijspoorbreedte | mm | 5
Kleinste radius | mm | 40
GewichtC) | kg | 2,1–3,1
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20–25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah en afhankelijk van laadstand van de accu evenals van de gebruikstemperatuur van het elektrische gereedschap

B)

  geldt voor staalplaat tot 400 N/mm2

C)

  afhankelijk van gebruikte accu

D)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.