# Включение электроинструмента

##

Для включения электроинструмента передвиньте выключатель (3) вперед так, чтобы на выключателе появилось обозначение I.

Для выключения электроинструмента передвиньте выключатель (3) назад так, чтобы на выключателе появилось обозначение 0.

##

Защита от непреднамеренного запуска предотвращает неконтролируемый запуск электроинструмента после перебоев с электроснабжением.

Чтобы снова включить электроинструмент, установите выключатель (3) в положение выкл. и снова включите электроинструмент.

##

Электронный плавный запуск ограничивает крутящий момент при включении и увеличивает этим срок службы двигателя.

##

Чтобы изменить направление резки, можно поворачивать держатель матрицы (7) с шагом 90° в три положения. Направление резки назад (к корпусу) невозможно.

Для поворачивания держателя матрицы (7) отпустите винт (4) настолько, чтобы можно было повернуть держатель. Поверните его на 90° направо или налево от продольной оси электроинструмента.

Винт (4) должен войти в отверстие держателя матрицы (7). Туго затяните винт.