# Indikering batteristatus

De tre gröna LED-lamporna på indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå. Av säkerhetsskäl kan man endast kontrollera batteristatus när elverktyget är stilla.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus eller , för att visa batteriets laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet är uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

## Batterityp GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3 × grönt | 60–100 %
Fast ljus 2 × grönt | 30–60 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–30 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %

## Batterityp ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 5 × grönt | 80–100 %
Fast ljus 4 × grönt | 60–80 %
Fast ljus 3 × grönt | 40–60 %
Fast ljus 2 × grönt | 20–40 %
Fast ljus 1 × grönt | 5–20 %
Blinkande ljus 1 × grönt | 0–5 %