# Technische Daten

Nager |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
Leerlaufhubzahl n₀ | min−1 | 1400A)
max. zu schneidende BlechdickeB) | mm | 1,6
Schneidspurbreite | mm | 5
kleinster Kurvenradius | mm | 40
GewichtC) | kg | 2,1−3,1
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebD) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah und abhängig von Ladestand des Akkus sowie der Betriebstemperatur des Elektrowerkzeugs

B)

  bezogen auf Stahlbleche bis 400 N/mm2

C)

  abhängig vom verwendeten Akku

D)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.