# Початок роботи

##

Щоб увімкнути електроінструмент, посуньте вимикач (3) уперед, щоб стало видно символ I.

Щоб вимкнути електроінструмент, посуньте вимикач (3) назад, щоб стало видно символ 0.

##

Захист від повторного пуску запобігає неконтрольованому запуску електроінструменту після перебоїв з електропостачанням.

Щоб знову увімкнути електроінструмент, вимкніть вимикач (3) і знову увімкніть електроінструмент.

##

Електронна система плавного пуску обмежує обертальний момент при включенні та збільшує строк експлуатації мотора.

##

Для зміни напрямку різання кріплення матриці (7) можна повертати в три положення в інтервалом у 90°. Різати назад (в напрямку корпуса) не можливо.

Щоб повернути кріплення матриці (7), відпустіть гвинт (4) настільки, щоб можна було повернути кріплення матриці. Поверніть його на 90° до подовжньої осі електроінструмента праворуч або ліворуч.

Слідкуйте за тим, щоб гвинт (4) зайшов у отвір на кріпленні матриці (7). Міцно затягніть гвинт.