# Tekniske data

Platetygger |  | GNA 18V-16 E
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 E29 6..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Slagtall ved tomgang n₀ | slag/min | 1400A)
Maks. tykkelse på plate som skal skjæresB) | mm | 1,6
Skjæresporbredde | mm | 5
Minste kurveradius | mm | 40
VektC) | kg | 2,1–3,1
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20–25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah og avhengig av batteriets ladenivå og elektroverktøyets driftstemperatur

B)

  gjelder for stålplater inntil 400 N/mm2

C)

  Avhengig av batteriet

D)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.