# Uporaba

##

Za vklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop (3) naprej, da se na stikalu pojavi I.

Za izklop električnega orodja potisnite stikalo za vklop/izklop (3) nazaj, da se na stikalu pojavi 0.

##

Zaščita pred ponovnim zagonom prepreči nenadzorovan vklop električnega orodja po prekinitvi električnega toka.

Za vnovični zagon stikalo za vklop/izklop (3) najprej prestavite v izklopljeni položaj in nato električno orodje znova vklopite.

##

Elektronsko reguliran mehek zagon omejuje število vrtljajev pri vklopu in podaljšuje življenjsko dobo motorja.

##

Pri spreminjanju smeri rezanja lahko držalo matrice (7) obrnete v tri položaje, ki so eden od drugega premaknjeni za 90°. Smer rezanja nazaj (v smeri ohišja) ni možna.

Če želite zavrteti držalo matrice (7), morate sprostiti vijak (4) tako daleč, da se lahko držalo matrice zavrti. Zavrtite držalo matrice za 90° v smeri vzdolžne osi električnega orodja v desno ali levo.

Pazite na to, da se vijak (4) zaskoči v izvrtino na držalu matrice (7). Zategnite vijak.