# Igangsetting

##

For å slå på elektroverktøyet skyver du på-/av-bryteren (3) forover, slik at I vises på bryteren.

For å slå av elektroverktøyet skyver du på-/av-bryteren (3) bakover, slik at 0 vises på bryteren.

##

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en kontrollert starting av elektroverktøyet etter avbrudd på strømtilførselen.

For å slå på igjen setter du av/på-bryteren (3) i utkoblet stilling og slår på elektroverktøyet på nytt.

##

Den elektroniske mykstarten begrenser dreiemomentet når verktøyet slås på og forlenger motorens levetid.

##

For å skifte skjæreretning kan du dreie matriseholderen (7) i tre posisjoner med avstand på 90°. Skjæreretning bakover (mot huset) er ikke mulig.

For å dreie matriseholderen (7) løsner du skruen (4) helt til du kan dreie matriseholderen. Drei den 90° til høyre eller venstre mot elektroverktøyets lengdeakse.

Pass på at skruen (4) griper inn i hullet på matriseholderen (7). Stram skruen.