# Технички податоци

Полнач | GAL 12V-40
--- | ---
Класа на заштита | / II
Струја за полнењеA) | 4,0 A
Напон на полнење на батеријата (автоматско препознавање на напон) | 10,8–12 V
ТежинаB) | 0,45 kg

A)

  Во зависност од температурата и типот на батеријата

B)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.