# Tiempo de carga

La siguiente tabla muestra el tiempo aproximado en minutos necesario para alcanzar el estado de carga deseado, en función del tipo de acumulador y del modo de carga. Los tiempos de carga pueden variar. Informaciones adicionales al respecto se encuentran en: www.bosch-professional.com/wac.

Acumulador |
--- | ---
GBA 12V 2.0 Ah | ≈35
GBA 12V 3.0 Ah | ≈57
GBA 12V 4.0 Ah | ≈65
GBA 12V 6.0 Ah | ≈97

corresponde a un estado de carga completo