# PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el cargador adecuado para mi acumulador?

Todos los acumuladores de 12 V son compatibles con todos los cargadores de 12 V de Bosch Professional.

Para los usuarios profesionales, recomendamos combinar el cargador con un acumulador con un tiempo de carga inferior a 1 hora.

Todos los tiempos de carga se encuentran en las instrucciones de servicio online o en la página web de Bosch Professional.

¿Cuáles son los tiempos de carga de mi acumulador?

El tiempo de carga del acumulador depende de 2 factores:

- Tipo y capacidad del acumulador
- Velocidad de carga

Todos los tiempos de carga se encuentran en las instrucciones de servicio online ver Tiempo de carga o en la página web de Bosch Professional.

¿Pueden permanecer los acumuladores en el cargador después de estar completamente cargados?

Tan pronto como el acumulador esté completamente cargado y el cargador lo indique, se ha finalizado el proceso de carga.

El acumulador puede permanecer en el cargador, pero no se recomienda guardarlo durante un largo periodo de tiempo en el cargador.

¿A qué temperaturas se debe cargar, utilizar y almacenar un acumulador?

- La temperatura ambiente admisible durante el funcionamiento y el almacenamiento asciende a –20 °C hasta 50 °C.

- La temperatura ambiente recomendada durante la carga es de 0 °C hasta 35 °C.

- Para una vida útil óptima del acumulador, se recomienda almacenarlo entre 0 °C y 20 °C.

¿Cuál es la carga óptima del acumulador para una vida útil más prolongada?

Para una vida útil más prolongada, lo ideal es un estado de carga de 80 %.

¿Cuál es la carga óptima del acumulador para un almacenamiento prolongado?

Para un almacenamiento más prolongado, lo ideal es un estado de carga de 30–50 %.