# Të dhënat teknike

Karikues | GAL 12V-40
--- | ---
Klasa e mbrojtjes | / II
Rryma e karikimitA) | 4,0 A
Tensioni i karikimit të baterisë (dallimi automatik i tensionit) | 10,8–12 V
PeshaB) | 0,45 kg

A)

  në varësi të temperaturës dhe tipit të baterisë

B)

  Pesha pa linjën e lidhjes në rrjet dhe pa spinën e rrjetit

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.