# Τεχνικά στοιχεία

Φορτιστής | GAL 12V-40
--- | ---
Κατηγορία προστασίας | / II
Ρεύμα φόρτισηςA) | 4,0 A
Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη αναγνώριση τάσης) | 10,8–12 V
ΒάροςB) | 0,45 kg

A)

  Ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον τύπο μπαταρίας

B)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.