# Tehnični podatki

Polnilnik | GAL 12V-40
--- | ---
Razred zaščite | / II
Polnilni tokA) | 4,0 A
Polnilna napetost akumulatorske baterije (samodejno zaznavanje napetosti) | 10,8–12 V
TežaB) | 0,45 kg

A)

  odvisen od temperature in vrste akumulatorske baterije

B)

  Teža brez omrežnega kabla in vtiča

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.