# Dados técnicos

Carregador | GAL 12V-40
--- | ---
Classe de proteção | / II
Corrente de carga A) | 4,0 A
Tensão e carga da bateria (reconhecimento automático da tensão) | 10,8–12 V
PesoB) | 0,45 kg

A)

  depende da temperatura e do tipo de bateria

B)

  Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.