# Clignotement de l’indicateur d’état de charge

Le processus de charge rapide est signalé par le clignotement rapide de l’indicateur de charge vert (3).

L’accu peut à tout moment être retiré et utilisé.

Dès que le niveau de charge atteint env. 80 %, l’indicateur de charge vert se met à clignoter plus lentement. Le processus de charge rapide est terminé. Si l’accu est laissé dans le chargeur, la charge se poursuit avec une vitesse réduite.