# Tehnički podaci

Uredjaj za punjenje | GAL 12V-40
--- | ---
Klasa zaštite | / II
Struja punjenjaA) | 4,0 A
Napon za punjenje akumulatora (automatsko prepoznavanje napona) | 10,8–12 V
TežinaB) | 0,45 kg

A)

  Zavisno od temperature i tipa akumulatora

B)

  Težina bez voda za priključak na mrežu i bez mrežnog utikača

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.