# Dažniausiai užduodami klausimai

Koks kroviklis tinka mano akumuliatoriui?

Visi 12 V akumuliatoriai yra tinkami naudoti su visais „Bosch Professional“ 12 V krovikliais.

Profesionaliems naudotojams rekomenduojame naudoti kroviklį su tokiu akumuliatoriumi, kurio įkrovos laikas yra mažiau kaip 1 val.

Visi įkrovimo laikai nurodyti internetinėje naudojimo instrukcijoje arba „Bosch Professional“ internetiniame puslapyje.

Koks yra mano akumuliatoriaus įkrovimo laikas?

Akumuliatoriaus įkrovimo laikas priklauso nuo 2 veiksnių:

- Akumuliatoriaus tipo ir akumuliatoriaus talpos
- Įkrovimo laiko

Visus įkrovimo laikus galima rasti internetinėje naudojimo instrukcijoje ( žr. Įkrovimo laikas) arba „Bosch Professional“ tinklalapyje.

Ar galima palikti akumuliatorius kroviklyje, kai jie jau visiškai įkrauti?

Kai tik akumuliatorius visiškai įkraunamas ir kroviklis tai parodo, įkrovimo procesas baigiasi.

Akumuliatorius kroviklyje gali likti, tačiau nerekomenduojama palikti akumuliatoriaus kroviklyje ilgesnį laiką.

Kokioje temperatūroje akumuliatorių reiktų įkrauti, naudoti ir sandėliuoti?

- Leidžiamoji aplinkos temperatūra eksploatuojant ir sandėliuojant yra nuo −20 °C iki 50 °C.

- Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo metu yra nuo 0 °C iki 35 °C.

- Siekiant užtikrinti optimalią akumuliatoriaus eksploatavimo trukmę, akumuliatorių rekomenduojama sandėliuoti nuo 0 °C iki 20 °C temperatūroje.

Kokia akumuliatoriaus įkrova yra optimali ilgesniam eksploatavimo laikui užtikrinti?

Ilgesniam eksploatavimo laikui ideali įkrova yra 80 %.

Kokia akumuliatoriaus įkrova yra optimali ilgesnei sandėliavimo trukmei?

Ilgesniam sandėliavimui ideali įkrovos būklė yra 30–50 %.