# Технические данные

Зарядное устройство | GAL 12V-40
--- | ---
Класс защиты | / II
Зарядный токA) | 4,0 A
Зарядное напряжение аккумулятора (автоматический контроль напряжения) | 10,8–12 В
МассаB) | 0,45 кг

A)

  Зависит от температуры и типа аккумулятора

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.