# SSS

Aküm için hangi şarj cihazı uygundur?

Tüm 12 V aküler, tüm Bosch Professional 12 V şarj cihazlarıyla uyumludur.

Profesyonel kullanıcıların şarj cihazını 1 saatten az şarj süresi olan bir aküyle birleştirmesini öneririz.

Tüm şarj süreleri çevrimiçi kullanım kılavuzunda veya Bosch Professional web sitesinde bulunabilir.

Akümün şarj süreleri nedir?

Akünün şarj süresi 2 faktöre bağlıdır:

- Akü tipi ve akü kapasitesi
- Şarj hızı

Tüm şarj süreleri çevrimiçi kullanma kılavuzunda Bakınız Şarj süresi veya Bosch Professional web sitesinde bulunabilir.

Aküler tamamen şarj olduktan sonra şarj cihazında kalabilir mi?

Akü tamamen şarj olduğunda ve şarj cihazı bunu gösterir göstermez, şarj işlemi tamamlanmıştır.

Akü şarj cihazında kalabilir, ancak akünün uzun süre şarj cihazında bırakılması önerilmez.

Akü hangi sıcaklıklarda şarj edilmeli, kullanılmalı ve depolanmalıdır?

- Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı −20 °C ila 50 °C'dir.

- Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı 0 °C ila 35 °C'dir.

- Optimum kullanım ömrü için akünün 0 °C ila 20 °C arasında saklanması önerilir.

Daha uzun bir kullanım ömrü için hangi akü şarjı optimumdur?

Daha uzun bir kullanım ömrü için % 80 şarj durumu idealdir.

Daha uzun bir depolama süresi için hangi akü şarjı optimumdur?

Daha uzun depolama için % 30–50 şarj seviyesi idealdir.