# Tehniskie dati

Uzlādes ierīce | GAL 12V-40
--- | ---
Aizsardzības klase | / II
Uzlādes strāvaA) | 4,0 A
Akumulatora uzlādes spriegums (ar au‌to‌mā‌tisku sprieguma noteikšanu) | 10,8–12 V
SvarsB) | 0,45 kg

A)

  Atbilstoši akumulatora temperatūrai un akumulatora tipam

B)

  Svars bez elektrotīkla pieslēguma kabeļa un elektrotīkla kontaktdakšas

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.