# Techniniai duomenys

Kroviklis | GAL 12V-40
--- | ---
Apsaugos klasė | / II
Krovimo srovėA) | 4,0 A
Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa (automatinis įtampos atpažinimas) | 10,8–12 V
SvorisB) | 0,45 kg

A)

  priklausomai nuo temperatūros ir akumuliatoriaus tipo

B)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.