# Technische gegevens

Oplaadapparaat | GAL 12V-40
--- | ---
Isolatieklasse | / II
LaadstroomA) | 4,0 A
Oplaadspanning accu (automatische spanningsherkenning) | 10,8–12 V
GewichtB) | 0,45 kg

A)

  afhankelijk van temperatuur en accutype

B)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.