# Tekniske data

Lader | GAL 12V-40
--- | ---
Kapslingsklasse | / II
LadestrømA) | 4,0 A
Akku-ladespænding (automatisk spændingsdetektering) | 10,8–12 V
VægtB) | 0,45 kg

A)

  Afhængigt af temperatur og akku-type

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.