# Durées de charge

Le tableau suivant indique le temps approximatif nécessaire en minutes pour atteindre le niveau de charge souhaité, en fonction du type de batterie et du mode de charge. Les durées de charge peuvent varier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Accu |
--- | ---
GBA 12V 2.0 Ah | ≈35
GBA 12V 3.0 Ah | ≈57
GBA 12V 4.0 Ah | ≈65
GBA 12V 6.0 Ah | ≈97

indique un niveau de charge maximal