# ЖҚС

Менің аккумуляторыма қай зарядтағыш құрылғы жарамды?

Барлық 12 В аккумулятор барлық 12 В Bosch Professional зарядтағыш құрылғысымен үйлесімді.

Кәсіпқой пайдаланушы үшін зарядтағыш құрылғыны зарядтау уақыты 1 сағаттан кем құрайтын аккумулятормен бірге пайдалануға кеңес береміз.

Зарядтау уақытының барлық мәндерін онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықтан немесе Bosch Professional веб-сайтынан қарауға болады.

Аккумуляторды зарядтау уақыты қандай?

Аккумуляторды зарядтау уақыты 2 факторға байланысты:

- Аккумулятор түрі мен сыйымдылығы
- Зарядталу жылдамдығы

Барлық зарядтау уақытын онлайн пайдалану бойынша нұсқаулықтан қараңыз Зарядталу уақыты немесе Bosch Professional веб-сайтынан табуға болады.

Аккумуляторларды толық зарядталғаннан кейін зарядтау құрылғысында қалдыруға бола ма?

Аккумулятор толығымен зарядталған бойда және зарядтау құрылғысы мұны көрсеткен сәтте, зарядтау процесі аяқталады.

Аккумулятор зарядтау құрылғысында қалуы мүмкін, бірақ оны зарядтау құрылғысында ұзақ уақыт сақтау ұсынылмайды.

Аккумуляторды қандай температурада зарядтау, пайдалану және сақтау керек?

- Пайдалану және сақтау кезінде қоршаған орта температурасының рұқсат етілген ауқымы –20°C және 50°C аралығын құрайды.

- Зарядтау кезінде ұсынылатын қоршаған орта температурасы 0°C және 35°C аралығын құрайды.

- Аккумулятордың оңтайлы қызмет ету мерзімі үшін аккумуляторды 0°C және 20°C аралығындағы температурада сақтау ұсынылады.

Ұзақ қызмет ету мерзімі үшін қандай заряд деңгейі оңтайлы?

Ұзақ қызмет ету мерзімі үшін 80% шамасындағы заряд деңгейі мінсіз болып табылады.

Ұзақ сақтау мерзімі үшін қандай аккумулятор заряды оңтайлы?

Ұзақ уақыт сақтау үшін 30–50% заряд деңгейі өте қолайлы.