# Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel az elektromos kéziszerszám ábrájának, az ábrákat tartalmazó oldalon.

(1) | Fogásmélységskála
(2) | Fogásmélység beállító forgatógomb (szigetelt fogantyú-felület)
(3) | Forgácskivető (választhatóan a jobb/bal oldalon)
(4) | A be-/kikapcsoló bekapcsolásreteszelője
(5) | Be-/kikapcsoló
(6) | AkkumulátorA)
(7) | Akkumulátor-reteszelésfeloldó gombA)
(8) | Csavar az ékszíjburkolathoz
(9) | Ékszíjburkolat
(10) | Forgácskivetési irány átkapcsolókar
(11) | Gyalutalp
(12) | V-hornyok
(13) | T-markolatú dugókulcs/belső hatlapfejű kulcs
(14) | Rögzítőcsavar a szorítópofához
(15) | Szorítópofa
(16) | Késfej
(17) | Gyalukés vezetőhorony
(18) | HSS-gyalukés
(19) | HSS-gyalukés tartókengyel
(20) | HSS-gyalukés tartókengyel rögzítőcsavar
(21) | HSS-gyalukés élesítő eszköz
(22) | HSS-gyalukés beállító idomszer
(23) | HM/TC-gyalukésA)
(24) | Párhuzamvezető
(25) | Falcolási szélességi skála
(26) | Falcolási szélesség beállítás rögzítő anya
(27) | Rögzítőcsavar a párhuzamvezető számára
(28) | Elszívótömlő (∅ 35 mm)A)
(29) | Por- és forgácsgyűjtő zsákA)
(30) | A falcmélység-határoló rögzítőcsavarjaA)
(31) | Falcmélység-határolóA)
(32) | Parkolótalp
(33) | Meghajtószíj
(34) | Nagy szíjkerék
(35) | Kis szíjkerék
(36) | Fogantyú (szigetelt fogantyúfelület)
(37) | Adapter HSS-ről TC gyalukésre való átalakításhozA)
(38) | Akkumulátorállapot-kijelző az elektromos kéziszerszámon

A)

  A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.