# Penggunaan peralatan untuk mengganti mata ketam

## Mengganti mata ketam HSS dengan HM/TC

Dengan adaptor HM/TC, mesin ketam yang dilengkapi dengan mata ketam HSS dapat diubah ke HM/TC.

- Kendurkan 3 baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13) lalu lepaskan rahang penjepit (15).
- Geser keluar penahan (19) bersama dengan mata ketam (18) dari kepala mata ketam (16) atau alur ganjalan (17).
- Lepaskan sekrup (20).
- Pasang penahan (19) dan adaptor (37) ke dalam alat bantu (mistar) (22). Penahan (19) harus terpasang kencang pada alat bantu (mistar) ke dalam lekuk (lihat gambar S).
- Dorong mata ketam HM/TC (23) ke dalam adaptor (37). Bar pada adaptor (37) harus dikunci ke dalam lekuk pada mata ketam HM/TC (lihat gambar S).
- Kencangkan sekrup (20).
- Pasang penahan (19) bersama dengan adaptor (37) dan mata ketam (18) ke dalam kepala mata ketam (16) atau alur ganjalan (17).
- Letakkan rahang penjepit (15) dan putar baut pengencang (14) namun jangan terlalu kencang.
- Mata ketam harus dipasang dan posisinya berada di tengah tapak ketam (11). Kemudian kencangkan ketiga baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13). Ikuti urutan pengencangan yang tercantum (①②③) pada rahang penjepit (15).

## Mengganti mata ketam HM/TC dengan mata ketam HSS

Mesin ketam yang dilengkapi mata ketam HM/TC dapat diubah menjadi mata ketam HSS.

- Kendurkan 3 baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13) lalu lepaskan rahang penjepit (15).
- Geser keluar penahan (19) bersama dengan mata ketam (18) atau adaptor HM/TC (37) dari kepala mata ketam (16).
- Lepaskan sekrup (20).
- Pasang mata ketam HSS yang telah dipasang bersama lihat Memasang mata ketam (lihat gambar E–F) dan atur posisinya di tengah tapak ketam (11).
- Letakkan rahang penjepit (15) lalu kencangkan ketiga baut pengencang (14) menggunakan kunci torx (13). Ikuti urutan pengencangan yang tercantum (①②③) pada rahang penjepit (15).