# Održavanje i čišćenje

- Izvadite bateriju pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanja, promene pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i čuvanja. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.

Držite podnožje za odlaganje (32) slobodnim i redovno ga čistite.

Ako su potrošene grafitne četkice električni alat se samostalno isključuje. Električni alat mora da se pošalje u korisnički servis, adrese pogledajte u odeljku „Servis i saveti za upotrebu“.

## Zamena pogonskog kaiša (videti slike Q–R)

Odvrnite vijak (8) i skinite poklopac kaiša (9). Uklonite ishabani pogonski kaiš (33).

Pre ugradnje novog pogonskog kaiša (33) očistite oba točka za kaiš (34) i (35).

Novi pogonski kaiš (33) prvo postavite na mali točak za kaiš (35) i potom pritisnite pogonski kaiš (33) na veliki točak za kaiš (34) tako što ćete ga okretati rukom.

Vodite računa da pogonski kaiš (33) prelazi tačno kroz uzdužne brazde na točkovima za kaiš (34) odn. (35).

Stavite poklopac kaiša (9) i zategnite vijak (8).