# استخدام طقوم تغيير التجهيز

## التحويل من HSS إلى HM/TC‏

باستخدام المهايئ HM/TC، يمكن تحويل المسحاج المجهز للاستخدام باستخدام سكاكين السحج HSS إلى سكاكين السحج HM/TC.

- قم بفك لوالب التثبيت الثلاثة (14) باستخدام مفتاح الربط توركس (13) وانزع قطعة القمط (15).
- ادفع مشبك التثبيت (19)مع سكين السحج (18) إلی خارج رأس السكين (16) أو الحز الدليلي (17).
- فم بخلع البراغي (20).
- قم بتركيب مشبك التثبيت (19) والمهايئ (37) في مقياس الضبط (22). يجب تعشيق مشبك التثبيت (19) في الحز الموجود على مقياس الضبط (انظر الصورة S).
- قم بتحريك سكين السحج HM/TC (23) على الجانب في المهايئ (37). يجب إدخال الشريط الموجود على المهايئ (37) أثناء ذلك في الحز الموجود على سكين السحج HM/TC (انظر الصورة S).
- قم بربط اللوالب (20).
- أدخل مشبك التثبيت (19) مع المهايئ (37) وسكين السحج (18) في رأس السكين (16) أو في الحز الدليلي (17).
- قم بتركيب قطعة القمط (15) واربط لوالب التثبيت (14) بشكل خفيف.
- ينبغي تركيب سكين السحج ومحاذاته في منتصف نعل المسحاج (11). ثم أحكم شد لوالب التثبيت (14) الثلاثة بواسطة مفتاح الربط توركس (13). أثناء القيام بذلك، حافظ على تسلسل الشد الصحيح (①②③) المذكور لقطعة القمط (15).

## التحويل من HM/TC إلى HSS‏

يمكن تحويل المسحاج المجهز بسكاكين السحج HM/TC إلى سكين سحج HSS.

- قم بفك لوالب التثبيت الثلاثة (14) باستخدام مفتاح الربط توركس (13) وانزع قطعة القمط (15).
- ادفع مشبك التثبيت (19) مع سكين السحج (18) أو المهايئ HM/TC (37) إلی خارج رأس السكين (16).
- فم بخلع البراغي (20).
- قم بتركيب سكين السحج HSS المجمعة انظر تركيب سكين السحج (انظر الصور E–F) وقم بتوجيها في منتصف نعل المسحاج (11).
- قم بتركيب مشبك التثبيت (15) وأحكم ربط لوالب التثبيت الثلاثة (14) باستخدام مفتاح الربط توركس (13). أثناء القيام بذلك، حافظ على تسلسل الشد الصحيح (①②③) المذكور لقطعة القمط (15).