# Componentele ilustrate

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa sculei electrice de la pagina grafică.

(1) | Scală gradată a adâncimilor de tăiere
(2) | Buton rotativ pentru reglarea adâncimii de tăiere (suprafaţă izolată de prindere)
(3) | Orificiu de eliminare a aşchiilor (opţional pe dreapta/stânga)
(4) | Piedică de pornire pentru comutatorul de pornire/oprire
(5) | Comutator de pornire/oprire
(6) | AcumulatorA)
(7) | Tastă de deblocare a acumulatoruluiA)
(8) | Şurub pentru capacul curelei
(9) | Capac curea
(10) | Pârghie de inversare pentru direcţia de eliminare a aşchiilor
(11) | Talpă de rindea
(12) | Caneluri în V
(13) | Cheie tubulară cu mâner în T/Cheie hexagonală
(14) | Şurub de fixare pentru falca de prindere
(15) | Falcă de prindere
(16) | Cap portcuţit
(17) | Canelură de ghidare pentru cuţitul de rindea
(18) | Cuţit de rindea HSS
(19) | Etrier de blocare a cuţitului de rindea HSS
(20) | Şurub de fixare pentru etrierul de blocare a cuţitului de rindea HSS
(21) | Dispozitiv de ascuţire pentru cuţite de rindea HSS
(22) | Şablon de reglare pentru cuţite de rindea HSS
(23) | Cuţit de rindea HM/TCA)
(24) | Limitator paralel
(25) | Scală pentru lăţimea falţului
(26) | Piuliţă de blocare pentru reglarea lăţimii falţului
(27) | Şurub de fixare pentru limitatorul paralel
(28) | Furtun de aspirare (∅ 35 mm)A)
(29) | Sac de colectare a prafului/aşchiilorA)
(30) | Şurub de fixare pentru limitatorul de reglare a adâncimii de fălţuireA)
(31) | Limitator al adâncimii de fălţuireA)
(32) | Sabot de staţionare
(33) | Curea de antrenare
(34) | Roată mare de curea
(35) | Roată mică de curea
(36) | Mâner (suprafaţă izolată de prindere)
(37) | Adaptor pentru conversia cuţitelor de rindea de la HSS la TCA)
(38) | Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică

A)

  Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse în pachetul de livrare standard. Toate accesoriile sunt disponibile în gama noastră de accesorii.