# Technische Daten

Hobel |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nennspannung | V | 18
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 14000
Spantiefe | mm | 0–2,6
Falztiefe | mm | 0–9
max. Hobelbreite | mm | 82
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V… ProCORE18V…
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.