# Brug af omstillingssæt

## Omstilling fra HSS til HM/TC

Med HM/TC-adapteren kan en høvl, der er udstyret med HSS-høvleknive, ændres til HM/TC-høvleknive.

- Skru de 3 monteringsskruer (14) ud med Torx-nøglen (13), og tag klembakken (15) af.
- Skub holdebøjlen (19) sammen med høvlekniven (18) ud af knivhovedet (16) eller føringsnoten (17).
- Fjern skruerne (20).
- Isæt holdebøjlen (19) og adapteren (37) i indstillingslæren (22). Holdebøjlen (19) skal gå i indgreb i noten på indstillingslæren (se billede S).
- Skub HM/TC-høvlekniven (23) sideværts ind i adapteren (37). Listen på adapteren (37) skal herunder gribe ind i noten på HM/TC-høvlekniven (se billede S).
- Spænd skruerne (20).
- Isæt holdebøjlen (19) sammen med adapteren (37) og høvlekniven (18) i knivhovedet (16) eller i føringsnoten (17).
- Sæt klembakken (15) på, og skru monteringsskruerne (14) løst ind.
- Høvlekniven skal monteres midt på høvlsålen (11) og justeres. Spænd derefter de 3 monteringsskruer (14) med Torx-nøglen (13). Overhold i den forbindelse den tilspændingsrækkefølge (①②③), der er angivet på klembakken (15).

## Omstilling fra HM/TC til HSS

Høvle, der er udstyret med HM/TC-høvleknive, kan i stedet forsynes med HSS-høvleknive.

- Skru de 3 monteringsskruer (14) ud med Torx-nøglen (13), og tag klembakken (15) af.
- Skub holdebøjlen (19) sammen med høvlekniven (18) eller HM/TC-adapteren (37) ud af knivhovedet (16).
- Fjern skruerne (20).
- Monter den samlede HSS-høvlekniv se Montering af høvlekniv (se billede E-F), og juster den midt på høvlsålen (11).
- Sæt klembakken (15) på, og spænd de 3 monteringsskruer (14) forsvarligt med Torx-nøglen (13). Overhold i den forbindelse den tilspændingsrækkefølge (①②③), der er angivet på klembakken (15).