# Технически данни

Електрическо ренде |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Номинално напрежение | V | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 14000
Дълбочина на врязване | mm | 0–2,6
Дълбочина на фалцово стъпало | mm | 0–9
Макс. широчина на хобеловане | mm | 82
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 … +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.