# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Ēvelēšanas dziļuma skala
(2) | Ēvelēšanas dziļuma iestatīšanas grozāmpoga (ar izolētu noturvirsmu)
(3) | Skaidu izvadīšanas īscaurule (pēc izvēles pa labi/pa kreisi)
(4) | Ieslēdzēja atkārtotas ieslēgšanas bloķēšanas poga
(5) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(6) | AkumulatorsA)
(7) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņšA)
(8) | Skrūve dzensiksnas pārsega stip‌ri‌nā‌ša‌nai
(9) | Dzensiksnas pārsegs
(10) | Skaidu izvadīšanas virziena pārslēgšanas svira
(11) | Ēveles pamatne
(12) | V veida gropes
(13) | T-formas galatslēga/Torx uzgriežņu atslēga
(14) | Skrūve spīļžokļa stiprināšanai
(15) | Nostiprināšanas izcilnis
(16) | Asmens galva
(17) | Vadotnes grope ēveles asmenim
(18) | Ātrgriezējtērauda (HSS) ēveles asmens
(19) | HSS ēveles asmens noturskava
(20) | Skrūve HSS ēveles asmens noturskavas stiprināšanai
(21) | Asināšanas ierīce HSS ēveles asmenim
(22) | Iestatīšanas šablons HSS ēveles asmenim
(23) | HM/TC ēveles asmensA)
(24) | Paralēlā vadotne
(25) | Malu gropes platuma regulēšanas skala
(26) | Malu gropes platuma regulēšanas fiksējošais uzgrieznis
(27) | Skrūve paralēlās vadotnes stiprināšanai
(28) | Nosūkšanas šļūtene (∅ 35 mm)A)
(29) | Putekļu/skaidu maisiņšA)
(30) | Malu gropes dziļuma atdures stip‌ri‌nā‌juma skrūveA)
(31) | Gropes dziļuma atdureA)
(32) | Novietošanas balsts
(33) | Dzensiksna
(34) | Lielais skriemelis
(35) | Mazais skriemelis
(36) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(37) | Adapteris HSS pārveidošanai par TC ēveles asmeniA)
(38) | Akumulatora uzlādes pakāpe indikators elektroinstrumentā

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.