# Tehnilised andmed

Höövel |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nimipinge | V | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 14000
Laastusügavus | mm | 0–2,6
Valtsi sügavus | mm | 0–9
Max höövelduslaius | mm | 82
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgiB) | kg | 2,6–3,7
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.