# Montaż

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymiana osprzętu itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzone uruchomie‌nie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.

Wybór noża
Wymiana noży wykonanych ze stali szybkotnącej (HSS)
Wymiana noży z węglików spiekanych (HM/TC)
Zastosowanie zestawów do przezbrajania
Odsysanie pyłu/wiórów