# 維修和清潔

- 在電動工具上進行任何維護的工作（例如維修，更換工具等）以及搬運和儲存電動工具之前，都必須電動工具中取出充電電池。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 電動工具和通風口都必須保持清潔，這樣才能夠提高工作品質和安全性。

暫放腳墊 (32) 應保持活動自如，請您定期進行清潔。

如果碳刷耗盡，電動工具將自動關機。電動工具必須送回顧客服務處進行保養，詳細的寄送地址請參閱「顧客服務處和顧客咨詢中心」。

## 更換驅動皮帶（請參考圖 Q–R）

旋出螺栓 (8) 然後取下皮帶護罩 (9)。拆下已磨損的驅動皮帶 (33)。

安裝新的驅動皮帶 (33) 之前，請先將兩個皮帶輪 (34) 和 (35) 清潔乾淨。

將新的驅動皮帶 (33) 先掛到小皮帶輪 (35) 上，接著再藉由徒手旋轉將驅動皮帶 (33) 掛到大皮帶輪 (34)。

請注意：驅動皮帶 (33) 應正好在皮帶輪 (34) 及 (35) 的溝紋中運轉。

裝上皮帶護罩 (9) 並旋緊螺栓 (8)。