# 技术参数

电刨 |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 EB5 0..‎
额定电压 | 伏特 | 18
空载转速A) | 转/分钟 | 14000
刨削深度 | 毫米 | 0–2.6
槽深 | 毫米 | 0–9
最大刨宽 | 毫米 | 82
重量符合EPTA-Procedure 01:2014B) | 公斤 | 2.6–3.7
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的充电器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。