# Συντήρηση και καθαρισμός

- Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εξαρτημάτων κλπ.) καθώς και κατά την μεταφορά του και τη φύλαξή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργο‌ποίησης του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

- Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατά‌σταση για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.

Διατηρείτε το πόδι εναπόθεσης (32) ευκολοκίνητο και καθαρίζετέ το τακτικά.

Όταν φθαρούν τα καρβουνάκια το ηλεκτρικό εργαλείο διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία του. Το ηλεκτρικό εργαλείο για τη συντήρηση πρέπει να σταλεί στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, για τις διευθύνσεις βλέπε στην ενότητα «Εξυπηρέτηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής».

## Αλλαγή του ιμάντα κίνησης (βλέπε εικόνες Q–R)

Ξεβιδώστε τη βίδα (8) και αφαιρέστε το κάλυμμα του ιμάντα (9). Απομακρύνετε τον φθαρμένο ιμάντα κίνησης (33).

Πριν την τοποθέτηση ενός νέου ιμάντα κίνησης (33) καθαρίστε τα δύο ράουλα του ιμάντα (34) και (35).

Περάστε τον νέο ιμάντα κίνησης (33) πρώτα στο μικρό ράολο του ιμάντα (35) και πιέστε τον ιμάντα κίνησης (33) στη συνέχεια, περιστρέφοντάς τον με το χέρι, πάνω στο μεγάλο ράολο του ιμάντα (34).

Προσέξτε, να κινείται ο ιμάντας κίνησης (33) ακριβώς στις κατά μήκος αυλακώσεις των ράουλων του ιμάντα (34) ή (35).

Τοποθετήστε το κάλυμμα του ιμάντα (9) και σφίξτε τη βίδα (8) σταθερά.