# Perawatan dan pembersihan

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas lsitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

- Perkakas listrik dan lubang ventilasi harus selalu dibersihkan agar perkakas dapat digunakan deng‌an baik dan aman.

Pastikan sandaran kaki (32) bekerja secara leluasa dan bersihkan dengan rutin.

Jika karbon dinamo habis, perkakas listrik akan berhenti sendiri. Perkakas listrik harus dikirimkan ke layanan pelanggan untuk perawatan, alamat dapat dilihat pada bab "Layanan pelanggan dan konsultasi penggunaan“.

## Mengganti tali ban penggerak (lihat gambar Q–R)

Kendurkan sekrup (8) dan lepaskan pelindung tali ban (9). Lepaskan tali ban penggerak (33) yang sudah usang.

Sebelum memasang tali ban penggerak (33) yang baru, bersihkan kedua roda penggerak (34) dan (35).

Pasang terlebih dulu tali penggerak ban (33) yang baru ke roda tali kecil (35) dan tekan tali penggerak ban (33) ke roda tali yang besar (34) dengan cara diputar menggunakan tangan.

Pastikan tali penggerak ban (33) bergerak tepat di dalam alur roda penggerak (34) atau (35).

Pasang pelindung tali ban (9) dan kencangkan sekrup (8).